LMS - LAN Management System 1.11-git
Poprzedni | Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja | Następny

# 2.10. Baza podziału terytorialnego (TERYT)

LMS obsługuje bazę podziału terytorialnego TERYT w sposób umożliwiający przypisanie adresów zgodnych z zawartością tej bazy do komputerów oraz urządzeń sieciowych. Aby mieć możliwość wyboru adresów z listy należy zaimportować bazę TERYT. Służy do tego skrypt lms-teryt.

Poprzedni | Spis treści | Następny
Dokumenty | Początek rozdziału | Interfejs Użytkownika (LMS-UI)