$Id$

0. Co to?

LMS potrafi dużo, a wraz z tym modułem będzie potrafił zaparzyć kawę.

1. Instalacja.

Plik coffee.php kopiujemy do katalogu modules lmsa. Po tym zabiegu możemy
z LMS-UI wywołać go przy pomocy http://adres/?m=coffee.

Domyślnie coffee.php próboje wykonać plik /sbin/coffee który powinien 
uruchomić ekspres do kawy. Jeśli nie posiadasz w/w pliku, możesz się
posłużyć przykładowym coffee.c, opartym na Coffee HOWTO. Coffee.c uruchamia
ekspres do kawy przyłączony do pierwszego portu równoległego (/dev/lp0) za 
pomocą jednego z interface'ów zamieszczonych w w/w howto, odczekuje jedną minutę,
po czym wyłącza ekspres. Po tym czasie powinieneś mieć smaczną kawę. Pamiętaj
że coffee.c po kompilacji powinien otrzymać uprawnienia suid root, bo inaczej
żaden użytkownik nie będzie w stanie uruchomić ekspresu (w tym coffee.php).

2. W działaniu.

Powinno działać. Serio :) A tak poważnie, w/w przykład demonstruje możliwość
sterowania portem lpt za pomocą LMS-a. Ot, taki prosty a może się np. przydać
do zdalnego resetowania urządzeń z poziomu UI.
